|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ **РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**Павлюхина ул., д. 75, г. Казань, 420049Тел.: (843) 267-68-01; факс: 267-68-70E-mail: eco@tatar.ru; http://eco.tatar.ruОКПО 57252709, ОГРН 1021603473616ИНН/КПП 1659036508/165901001 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**ЭКОЛОГИЯ** **ҺӘМ ТАБИГЫЙ** **БАЙЛЫКЛАР МИНИСТРЛЫГЫ**Павлюхин урамы, 75 нче йорт, Казан шәhәре,420049, Тел.: (843) 267-68-01; факс: 267-68-70E-mail: eco@tatar.ru; http://eco.tatar.ruОКПО 57252709, ОГРН 1021603473616ИНН/КПП 1659036508/165901001 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Разъяснения Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан по проведению инвентаризации выбросов от асфальтосмесительных установок.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в рамках государственного экологического надзора в отношении асфальтобетонных заводов постоянно выявляется наличие неучтенных в проекте нормативов ПДВ выбросов предельных углеводородов С1-С5, предельных углеводородов С6-С10, а также ароматических углеводородов (ксилола, бензола, толуола), выделяющихся от асфальтосмесительных установок.

Используемой при разработке проектов нормативов предельно допустимых выбросов Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом) определено выделение от вышеназванных установок «углеводородов» без конкретизации их видов. Порядок расчета приводится в указанной методике только для предельных углеводородов фракции С12-С19. Порядок расчета выбросов более легких фракций предельных углеводородов и ароматических углеводородов отсутствует.

Принимая во внимание, что наличие неучтенных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с установленными требованиями федерального природоохранного законодательства является основанием для приостановки действия разрешения на выброс, а также для приостановки деятельности предприятия, предприятиям, эксплуатирующим асфальтосмесительные установки, необходимо обеспечивать проведение инвентаризации источников выбросов данных установок на основе инструментальных замеров.